N@Holographic Controller Slave
I@Xtar Ytar Ztar Sync
O@X Y Z Refresh
interval(20)
Xi=recv(Sync, 1), Yi=recv(Sync,2), Zi=recv(Sync,3),Scale =recv(Sync,4),Refresh=recv(Sync,5)
Xi-=Xtar
Yi-=Ytar
Zi-=Ztar
S1=vector(Xi,Yi,Zi)
Pitch=recv(Sync,6)
Yaw=recv(Sync,7)
Roll=recv(Sync,8)
vecrotate(S1,Pitch,Yaw,Roll)
Lx=vecx(S1)
Ly=vecx(S1)
Lz=vecx(S1)
X = Lx / Scale
Y = Ly / -Scale
Z = Lz / -Scale
