@inputs Num:wirelink

#input
N0 =   Num["0",number]
N1 =   Num["1",number]
N2 =   Num["2",number]
N3 =   Num["3",number]
N4 =   Num["4",number]
N5 =   Num["5",number]
N6 =   Num["6",number]
N7 =   Num["7",number]
N8 =   Num["8",number]
N9 =   Num["9",number]
Slash= Num["/",number]
Astrix=Num["*",number]
Minus= Num["-",number]
Plus=  Num["+",number]
Enter= Num["enter",number]
Del=   Num[".",number]

#output
Num["0",number]=N0
Num["1",number]=N1
Num["2",number]=N2  
Num["3",number]=N3  
Num["4",number]=N4
Num["5",number]=N5
Num["6",number]=N6
Num["7",number]=N7
Num["8",number]=N8
Num["9",number]=N9
Num["/",number]=Slash
Num["*",number]=Astrix
Num["-",number]=Minus
Num["+",number]=Plus
Num["enter",number]=Enter
Num[".",number]=Del
