@name 
@inputs Cam:wirelink Pod:wirelink
@outputs T
@persist 
@trigger 
if(first()){
    holoCreate(1)
Head = holoEntity(1)
holoParent(1,entity())
holoPos(1,entity():pos() + vec(1,1,100))
holoAlpha(1,0)
T = 0
}

runOnTick(1)
    CamPos = holoEntity(1):pos() + vec(1,1,10)
   # Direction = -CamPos+Head:pos() + vec(1,1,10)
    Direction = holoEntity(1):pos() + T 
    Cam["Position",vector] = T:normalized()
#    Cam["Direction",vector] = Direction:normalized() - 1 


W = Pod["W",number]
S = Pod["S",number]
A = Pod["A",number]
D = Pod["D",number]

if(D){T = T + 300}
if(A){T = T - 300}
