@name 
@inputs Cam:wirelink Pod:wirelink
@persist 
@trigger 


E = entity()

Cam["Angle",angle] = E:angles()

Cam["Position",vector] = E:pos()+vec(-100,0,50):rotate(E:angles())

Cam["Activated",number] = Pod["Active",number]
