@name Numpad Passthrough
@inputs Num:wirelink Suspend
@outputs Off N0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 Slash Astrix Minus Plus Enter Del
@persist Off
interval(20)
if (Suspend & ~Suspend) {Off = !Off}
if (!Off) {
N0 = Num:number("0")
N1 = Num:number("1")
N2 = Num:number("2")
N3 = Num:number("3")
N4 = Num:number("4")
N5 = Num:number("5")
N6 = Num:number("6")
N7 = Num:number("7")
N8 = Num:number("8")
N9 = Num:number("9")
Slash = Num:number("/")
Astrix = Num:number("*")
Minus = Num:number("-")
Plus = Num:number("+")
Enter = Num:number("enter")
Del = Num:number(".")
} else {
N0 = 0 
N1 = 0 
N2 = 0 
N3 = 0 
N4 = 0 
N5 = 0 
N6 = 0 
N7 = 0 
N8 = 0 
N9 = 0 
Slash = 0 
Astrix = 0 
Minus = 0 
Plus = 0 
Enter = 0
Del = 0
}
