@name ScreenPos 
@inputs  Scr:wirelink  
@outputs X Y  
@persist  
@trigger  

interval(1)
if(first()){
    Scr:egpClear()
            Scr:egpBox(1,vec2(50,490),vec2(1000,100)) 
            Scr:egpBox(2,vec2(50,425),vec2(10,30)) 
            Scr:egpColor(2,vec4(0,0,255,255))
            

}







