@name Meching EGP
@inputs S:wirelink 
@outputs 
@persist 
@trigger 
interval(100)

if (first()) {
    S:egpClear()
    
    S:egpBox(1,vec2(40,310),vec2(126,126))
    
    S:egpBox(2,vec2(102,265),vec2(26,26))
    S:egpAngle(2,45)
    
    S:egpBox(3,vec2(107,320),vec2(26,106))
}
