@name Sonic Ring Display Test
@inputs Sc:wirelink 
@outputs Reset
@trigger 
interval(1000)
if(first()){SCORE = 0
    N = 1}
if(gGetStr(N)=="Score"){SCORE = SCORE + 20}
if(gGetStr(N)=="Score2"){SCORE = SCORE + 20}
if(gGetStr(N)=="Score3"){SCORE = SCORE + 20}
if(gGetStr(N)=="Score4"){SCORE = SCORE + 20}
if(gGetStr(N)=="Score5"){SCORE = SCORE + 20}
if(gGetStr(N)=="Score6"){SCORE = SCORE + 1337}
Sc:writeString("Score : " + SCORE + " ",0,2 + 0,900)
timer("reset",200)
if(clk("reset")){Reset = 1}
    else{Reset = 0}

