N@Holographic Controller
I@Xgps Ygps Zgps Xtar Ytar Ztar
O@X Y Z
Scale = 10
Xaxis = Xgps - Xtar
Yaxis = Ygps - Ytar
Zaxis = Zgps - Ztar
Xaxis +=0
Yaxis +=0
Zaxis += 0
X = Xaxis / Scale
Y = Yaxis / -Scale
Z = Zaxis / -Scale
