@inputs Hud:wirelink
if(first()) {
    Hud:egpClear()
    Hud:egpBox(1,vec2(256),vec2(50))
    Hud:entity():egpHUDSetPlayer(owner())
    timer("na",1000)
}

if(clk("na")) {
    Hud:entity():egpHUDSetPlayer(owner())
}
