@name STARGATE EGP P1
@inputs EGP:wirelink Touch:wirelink
@outputs 
@persist 
@trigger 
runOnTick(1)

if (first())
{
    EGP:egpText(1, "TEST", vec2(20,20))
    EGP:egpCircle(1,vec2(),vec2(5,5))
}

Cx = Touch["X",number]*512
Cy = Touch["Y",number]*512
Cu = Touch["Use",number]

EGP:egpPos(1,vec2(Cx,Cy))


