@name Holo Sphere Wirelink
@inputs Holo:wirelink
interval(20)
T=curtime(),R=25,HS=360,VS=22.5
Holo:setNumber("X",sin(T*HS)*cos(T*VS)*R)
Holo:setNumber("Y",cos(T*HS)*cos(T*VS)*R)
Holo:setNumber("Z",sin(T*VS)*R)
Holo:setNumber("Active",1)
Holo:setNumber("FadeRate",5)
